環境保全研究所庁舎保安警備業務委託仕様書

この仕様書は、業務の大要を示すものであって、本仕様書に記載されていない事項であっても、長野県環境保全研究所長（以下「委託者」という。）が業務遂行上必要と認めた場合、受託者は
速やかに契約金額の範囲内で業務を実施するものとする。

１　警備目的
　　委託者の所有又は管理に関わる上記警備対象内の財産の保護に任ずることにより、委託者の
業務の円滑なる運営に寄与することを目的とする。
２　警備対象
　　警備の対象とする物件は、次のとおりとする。
　（１）長野県環境保全研究所　安茂里庁舎
　　（所在地）　　　　長野市安茂里米村１９７８
　　（本館及び別館）　
　　　　建物規模　　　ＲＣ造（一部Ｓ造）　地上３階
　　　　建築面積　　　１，２０４．７９㎡
　　　　延床面積　　　３，３５９．８２㎡
　　　　平 面 図　　　別紙のとおり
　（２）長野県環境保全研究所　飯綱庁舎
　　（所在地）　　　　長野市北郷２０５４－１２０
　　（研究所棟）　
　　　　建物規模　　　ＳＲＣ・ＲＣ造　地上２階
　　　　建築面積　　　１，８６２．７２㎡
　　　　延床面積　　　３，１２０．８７㎡
　　　　平 面 図　　　別紙のとおり
３　任務
　（１）火災・盗難の異常状態の感知
　（２）事故確知時における関係先への通報・連絡
　（３）警備実施事項の報告
４　警備方法
　　機械警備
５　警備基準時間
　　　平日　　　　　　当日 午後５時１５分 ～ 翌日 午前８時３０分
　　　休日（閉庁日）　当日 午前８時３０分 ～ 翌日 午前８時３０分
６　警備内容
　（１）庁舎内の所要箇所に警報機器を設置し、警備時間中当該警報機器により感知される異常
の有無を基地局において自動的に受信記録する。
（２）警備機器の設置は、「１　警備対象」に示す建物とし、外部から侵入されやすい箇所に警報機器を設置し警備を行うこと。 
　（３）受託者は、基準警備時間内において、警備対象が無人の状態となり、委託者からの警備
開始の信号を受けたときに警備を開始し、委託者からの警備解除の信号を受けたときに警
備を終了する。
（４）警備時間内に異常を受信したときは、警備員を現地に急行させ、異常事態を確認するとともに、関係機関への連絡など必要な措置を講ずること。
７  警備実施事項の報告
　（１）受託者は、毎月の委託業務が完了したときは、翌月の５日までに、警備実施状況報告書を委託者に提出すること。
（２）事故発生の際は、委託者へ速やかに電話若しくは口頭で報告するとともに、後刻書面をもって報告すること。
（３）上記のほか、委託者は随時必要な報告を求めることができる。
８  警報機器の保守点検
　（１）庁舎内に設置した警報機器の正常な機能を維持するため保守点検を行い、万一機能に異常が生じたときは、遅滞なく万全の措置を講ずること。
　（２）警備機器の設置、撤去は、受託者の負担により速やかに行うこととし、委託期間中機械警備の空白期間を生じさせないこと。
９  緊急時連絡者の指定
　　委託者は、あらかじめ緊急時の連絡者を指定し、その名簿を受託者に交付する。
10 その他
　　業務を実施する上で、疑義が生じた場合は、委託者・受託者が協議し決定する。
11  委託業務開始日時
　　本警備は令和４年４月１日午前０時から開始する。

（参考）
現在、設置されているセンサーの数は次のとおりです。
　　【安茂里庁舎】
　・開閉センサー　１５６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　・空間センサー（Ｋ型）　１　　　　　　　　　　　
　　・バイブレーションスイッチ　４８
　　・赤外線センサー　７　
　　・ガラスセンサー　２

　　【飯綱庁舎】
　　・開閉センサー　２０
　　・空間センサー（Ａ型、ＡＮ型、Ｅ型、ＥＮ型）　２４